**Pytanie 1. Dot. Pakietu na dostawę lampy czołowej z wyposażeniem**

Prosimy o dopuszczenie lampy najwyższej światowej jakości od lidera/producenta
z USA o następujących parametrach:

         temperatura barwy: 4500 ° K

       **żywotność źródła światła: > 50.000 godzin**

         specjalnie zaprojektowany lekki czepek **z opatentowanym** **wsparciem z tyłu czaszki** - dla zwiększenia komfortu użytkowania, konstrukcja i jakość światła idealna do procedur chirurgicznych, w tym kardiochirurgicznych i innych, wysokospecjalistycznych;

         płynna regulacja intensywności natężenia światła :**0 - 70.000 lux z odległości 40cm, co jest kluczowe dla oceny mocy lampy** światło **bez efektu „niebieskiej poświaty”**

regulowana średnica plamki światła w zakresie 20-110mm

         waga czepka oraz źródła światła zakładanego na głowę  - **210 gramów!!!**;

         Waga baterii (możliwość zamocowania na pasku biodrowym)   - 340 gramów; Żywotność baterii - do  330 min pracy przy intensywności światła 17 000 lux x 2 sztuki = 660 minut pracy ciągłej.

         Czas pełnego ładowania baterii – do 3,5h

        **Gwarancja producenta – 3 lata na czepek ze żródłem światła oraz 1 rok na baterie.**

W skład zestawu wchodzi

         reflektor LED

         bateria (2 sztuki) + ładowarka jednostanowiskowa

         torba na ramię do przechowywania sprzętu

         pas biodrowy

***Pozytywne odpowiedzi na pytania poszerzą grono oferentów co wpłynie na obniżenie ceny oferowanego produktu.****Przed podjęciem decyzji bardzo chętnie zaprezentujemy lampę na oddziale aby zespół mógł porównać oferowane przez nas rozwiązanie.*

 



.

**Odp.:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w OPZ.