**Formularz ofertowy do zapytania AGU.224.26.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |
|  | **Zestawienie kosztów przeglądu sprzętu ppoż** | | | | | | | | | |
|  | **Lp.** | **Rodzaj asortymentu** | | **Ilość** | | **kwota brutto za szt.** | | **Suma brutto** | | |
|  |
|  | **GAŚNICE PROSZKOWE** | | | | | | | | | |
|  | 1. | Przegląd- Gaśnica proszkowa GP-4 | | 440 | |  | |  | | |
|  | 2. | Przegląd- Gaśnica proszkowa GP-6 | | 15 | |  | |  | | |
|  | 3. | Przegląd- Gaśnica śniegowa GS-5x | | 15 | |  | |  | | |
|  | **HYDRANTY I ZAWORY HYDRANTOWE WEWNĘTRZNE** | | | | | | | | | |
|  | 4. | Badanie ciśnienia i wydajności- Hydrant ø 25 z wężem p. skł. | | 137 | |  | |  | | |
|  | 4a. | *Próba ciśnieniowa -wąż płasko składany ø 25* | | 129 | |  | |  | | |
|  | 5. | Badanie ciśnienia i wydajności- Hydrant ø 25 – w. półsztywny | | 30 | |  | |  | | |
|  | 5a. | *Próba ciśnieniowa - ø 25 - wąż półsztywny* | | 30 | |  | |  | | |
|  | 6. | Badanie ciśnienia i wydajności- Hydrant ø 52 – w p. skł. | | 55 | |  | |  | | |
|  | 6a. | *Próba ciśnieniowa - ø 52 - wąż płasko składany* | | 55 | |  | |  | | |
|  | 7. | Badanie ciśnienia i wydajności- Zawór Hydrantowy ø 52 | | 32 | |  | |  | | |
|  | **HYDRANTY ZEWNĘTRZNE** | | | | | | | | | |
|  | 8. | Badanie ciśnienia i wydajności- Hydrant nadziemny | | 8 | |  | |  | | |
|  | **POZOSTAŁE KOSZTY** | | | | | | | | | |
|  | 9. | Wymiana proszku GP-4kg | | za 1 szt. | |  | |  | | |  | |
|  | 10. | Wymiana proszkowa GP-6kg | | za 1 szt. | |  | |  | | |  | |
|  | 11. | Napełnienie Gaśnicy GS-5x | | za 1 szt. | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |
| **Łączna kwota brutto** | | | |  | | |  | | |
|  | | |
| ……………………………………………………………….. (imię, nazwisko oraz podpis  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) | | | | | | |

Zamawiający informuje, że okresowy przegląd i remont może dotyczyć większej bądź mniejszej ilości sprzętu, niż został wskazany w tabeli.

**Wymagania dotyczące usługi przeglądów:**

1. Okresowe sprawdzanie sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne) -raz na 12 miesięcy
2. Kwalifikowanie do naprawy niesprawnego sprzętu.
3. Naprawa niesprawnego sprzętu lub jego wymiana na sprzęt sprawny, po przedstawieniu kosztów i akceptacji zamawiającego.