1. **Opis przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z uruchomieniem i pełną obsługą techniczną kompletnego, podłączonego oraz prawidłowo działającego systemu dezynfekcji wody (urządzenie dozujące, wodomierz impulsowy, punkt dozowania, instalacja podłączeniowa w punkcie poboru wody) polegająca chemicznym niszczeniu bakterii w sieci ciepłej wody użytkowej w budynku Collegium Universum - blok C1 w Białymstoku ul. Mickiewicza 2c.

**Szczegóły zamówienia:**

1. Dobór parametrów urządzenia dezynfekującego z zaprojektowaniem instalacji podłączeniowej.
2. Dostawa, montaż, rozruch, szkolenie obsługi , dokumentacja powykonawcza.
3. Serwis techniczny w okresie w okresie gwarancji (minimum przez 36 miesięcy) z zadeklarowaną w ofercie częstotliwością zgodną z warunkami technicznymi DTR dostarczanego urządzenia dezynfekcyjnego w tym:

− przeglądy okresowe zgodnie z warunkami eksploatacji wynikającymi z DTR

− dostawę części zapasowych - eksploatacyjnych urządzenia, w razie potrzeby,

− przeprowadzanie kontroli – nadzorowanie pracy urządzenia,

− pełen serwis gwarancyjny i eksploatacyjny,

−prowadzenie regularnych pomiarów zawartości związków chemicznych w wodzie , co najmniej w pięciu punktach pomiarowych ,

−sporządzenie raportów o stanie urządzenia i przeprowadzonych pracach serwisowych,

− wykonanie koniecznej regulacji systemu przez techników Wykonawcy.

Rozliczenia za oferowany przedmiot zamówienia :

- dobór urządzenia, dostawa, uruchomienie, szkolenie, dokumentacja powykonawcza -- zapłata jednorazowa po podpisaniu protokołu odbioru po 30 dniach od dostarczenia Zamawiającemu faktury;

- za obsługę techniczną w tym: materiały eksploatacyjne i część zużywalne, po jej wykonaniu i protokolarnym odbiorze wg oferowanej stałej ceny ryczałtowej po 30 dniach od dostarczenia Zamawiającemu faktury.

Kryteria oceny ofert

1. Cena dostawy i uruchomienia - 80%
2. Cena jednorazowej usługi serwisowej stosownie do zadeklarowanej w ofercie częstotliwości - 10%
3. Czas udzielonej przez oferenta gwarancji ponad 36 miesięcy -10%

**Nomenklatura CPV**

- przedmiot główny: 24000000-4

- przedmiot dodatkowy: 50430000-8

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. **Informacje o obiekcie:**

Stacja uzdatniania wody jest w węźle cieplnym bloku C1 budynku Collegium Universum, ul. Mickiewicza 2c i zasila przyległe budynki;

* Collegium Primum – III piętra
* Collegium Universum – III piętra
* Pałac Branickich wraz ze skrzydłami
* Biofizyka – II piętra
* Euroregionalne Centrum Farmacji – IV piętra
* Collegium Floridum – I piętro
* Dom Studenta nr 1 – III piętra

Średnie roczne zużycie ciepłej wody około 10000 m3 co w przeliczeniu miesięcznym daje ~ 830 m3

Załącznik – informacja techniczna miejsca lokalizacji dezynfektora:

Rzut węzła cieplnego zaznaczeniem lokalizacji dezynfektora i zdjęciem węzła cieplnego.

UWAGI i WYMAGANIA :

1. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w uzgodnionym terminie.
2. Realizacja zamówienia w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia: VI – VII. 2023 r.
3. Oferent zadeklaruje krotność obsługi technicznej zgodnie z wytycznymi technicznych DTR i potrzebami eksploatacyjnymi obiektu.
4. Wymagany okres gwarancji co najmniej 36 miesięcy.
5. Naprawy gwarancyjne i usuwanie awarii w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.
6. Przynajmniej dwie pozytywne referencje dostawy i świadczenia usługi serwiowej.