**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

**Utwardzenie nawierzchni przy budynkach Collegium Primum oraz Collegium Floridum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.**

**ADRES OBIEKTU:** Białystok, przy **ulicy Adama Mickiewicza 2A i 2B**

Ul. Akademicka 3

**ZAKRES ROBÓT:**

45000000 – 7 Roboty budowlane

**ZAMAWIAJĄCY:**

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

**I. CZĘŚĆ OPISOWA**

**1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje wykonanie robót polegających na utwardzeniu nawierzchni fragmentu terenu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 2A i 2B.

* 1. PODSTAWOWE PARAMETRY I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OBJĘTEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Teren przeznaczony do utwardzenia pokazano na załączniku graficznym nr 1. Całkowita powierzchnia utwardzenia wynosi ok. 193 m2.

* 1. ZAKRES PRAC

Na dojeździe utwardzenie terenu należy wykonać z betonowych płyt drogowych ażurowych koloru szarego o wymiarach 60 x 40 x 10 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego (pospółka 0-40 mm) o grubości min. 30 cm zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia min 0,99. Obramowanie krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm. Na części dojazdu istniejące (nowe) krawężniki należy zagłębić na odcinku ok 5m. Powierzchnia ok. 28 m2 (szerokość 4.00 m).

Miejsca parkingowe należy wykonać z betonowych płyt drogowych, ażurowych koloru szarego o wymiarach 60x 40x 8 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego (pospółka 0-40 mm) o grubości min. 20 cm zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia min 0,99. Spadki terenu wykonać od budynku. Obramowanie krawężnikiem betonowym 12x25x100 cm. Krawężniki najazdowe 15x22x100. Powierzchnia przeznaczona do utwardzenia parkingów wraz z poszerzeniem drogi dojazdowej wynosi około 165 m2 ( 10 miejsc parkingowych szer. 2,50 m oraz 1 miejsce parkingowe szer. 3,00 m).

Poszerzenie drogi dojazdowej przy parkingach wykonać zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym z materiałów opisanych powyżej jak dla dojazdu.

W miejscach łączenia parkingów z drogami dojazdowymi zastosować krawężniki łukowe.

W ofercie należy ująć wycenę regulacji studni.

Malowanie oddzielenia miejsc parkingowych oraz dojazdu przez „stary parking” farbą drogową znakującą.

1. **OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamówienie należy wykonać w terminie do 15.09.2023 r.

Zapłata za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo w terminie 30 dni po wykonaniu całości zamówienia i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót.

Należność będzie opłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w umowie.

Płatnikiem będzie: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Szczegółowe wymagania Zamawiającego określa wzór załączonej umowy.

Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty.

**II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA – ZAŁĄCZNIKI**

**PLAN SYTUACYJNY (bez skali)**