## Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego

# Opis przedmiotu zamówienia

|  |
| --- |
| Klawiatura EZ-See – żółta – szt. 2 |
| Duże wysokokontrastowe klawisze  Standardowy format QWERTY (103 klawisze) z klawiaturą numeryczną oraz wszystkimi klawiszami funkcyjnymi F1-F12  9 klawiszy multimedialnych  Nowoczesny niski profil klawiszy  Żywotność klawiszy: 10 milionów wciśnięć  Interface: USB |
| Mysz optyczna – szt. 2 (Kensington Expert Mouse) |
| typ myszy - trackball, manipulator kulkowy  profil uniwersalny  łączność bezprzewodowa  sensor optyczny  rozdzielczość 400 dpi  liczba przycisków 4  interfejs nanoodbiornik 2,4 GHz, Bluetooth  zasilanie bateria AA  dołączone akcesoria - nanoodbiornik, podpórka na nadgarstek  kolor czarny |
| Słuchawki – szt. 1 (Soundcore Q20i) |
| słuchawki nauszne o konstrukcji zamkniętej  izolację dźwięków zewnętrznych  podłączenie bezprzewodowe Bluetooth i przewodowe  aktywna redukcja szumów (ANC)  wbudowany mikrofon  tryb transparency  dedykowana aplikacja Soundcore  szybkie ładowanie  regulowany korektor dźwięku  certyfikat Hi-Res Audio  Kabel USB-C do ładowania  Kabel AUX do połączeń przewodowych  Oryginalne opakowanie |
| Pętla indukcyjna dla niedosłyszących – szt. 1 |
| urządzenie Echo Deskloop z wbudowanym mikrofonem  zasilacz 12vDC (z końcówkami EU, UK, USA)  instrukcja obsługi w j.polskim  zestaw nalepki z piktogramami do oznaczenia stanowiska  wbudowana silna pętla działająca do 2 metrów od urządzenia  wbudowany bardzo czuły mikrofon  prosta w obsłudze i szybko osiąga gotowość do użytku  2 wejścia typu "Jack" 3,5 mm  niewielkie gabaryty 37x26x16,5 cm, waga 1990g  filtr L, N, H  regulacja wzmocnienia  regulacja gł. tonów  zgodny z najnowszymi normami: EN60118-4; EN55035:2017/A11:2020, EN61000-3-3:2013/A1:2019, EN IEC61000-3-2:2019, EN5532:2015/A11:2020, EN2368-1:2014+A11:2017 |
| Lupa elektroniczna z futerałem – szt. 1 (Visolux Digital HD - 7" 2-22x 16521 Eschenbach) |
| 1 sztuka - twardy futerał ochronny  1 sztuka – ładowarka  powiększenie od 2x do 22x (Tv 40″ – 125x) , 5 trybów pracy, wyróżnianie wierszy dla płynniejszego czytania.  możliwość zmniejszania jasności LCD przy wrażliwości na oślepienia.  wyłącznie podświetlenia LED na świecącej powierzchni,  port HDMI, kabel USB  czas działania na baterii: około 3-4 godzin  czas ładowania: około 2-3 godzin  automatyczny wyłącznik  duży przycisk Reset |