## Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego

# Opis przedmiotu zamówienia

|  |
| --- |
| Klawiatura EZ-See – żółta – szt. 2 |
|  Duże wysokokontrastowe klawiszeStandardowy format QWERTY (103 klawisze) z klawiaturą numeryczną oraz wszystkimi klawiszami funkcyjnymi F1-F129 klawiszy multimedialnychNowoczesny niski profil klawiszyŻywotność klawiszy: 10 milionów wciśnięćInterface: USB |
| Mysz optyczna – szt. 2 (Kensington Expert Mouse) |
| typ myszy - trackball, manipulator kulkowyprofil uniwersalnyłączność bezprzewodowasensor optycznyrozdzielczość 400 dpiliczba przycisków 4interfejs nanoodbiornik 2,4 GHz, Bluetoothzasilanie bateria AAdołączone akcesoria - nanoodbiornik, podpórka na nadgarstekkolor czarny |
| Słuchawki – szt. 1 (Soundcore Q20i) |
| słuchawki nauszne o konstrukcji zamkniętejizolację dźwięków zewnętrznychpodłączenie bezprzewodowe Bluetooth i przewodoweaktywna redukcja szumów (ANC)wbudowany mikrofontryb transparencydedykowana aplikacja Soundcoreszybkie ładowanieregulowany korektor dźwiękucertyfikat Hi-Res AudioKabel USB-C do ładowaniaKabel AUX do połączeń przewodowychOryginalne opakowanie |
| Pętla indukcyjna dla niedosłyszących – szt. 1  |
| urządzenie Echo Deskloop z wbudowanym mikrofonemzasilacz 12vDC (z końcówkami EU, UK, USA)instrukcja obsługi w j.polskimzestaw nalepki z piktogramami do oznaczenia stanowiskawbudowana silna pętla działająca do 2 metrów od urządzeniawbudowany bardzo czuły mikrofonprosta w obsłudze i szybko osiąga gotowość do użytku2 wejścia typu "Jack" 3,5 mmniewielkie gabaryty 37x26x16,5 cm, waga 1990gfiltr L, N, Hregulacja wzmocnieniaregulacja gł. tonówzgodny z najnowszymi normami: EN60118-4; EN55035:2017/A11:2020, EN61000-3-3:2013/A1:2019, EN IEC61000-3-2:2019, EN5532:2015/A11:2020, EN2368-1:2014+A11:2017 |
| Lupa elektroniczna z futerałem – szt. 1 (Visolux Digital HD - 7" 2-22x 16521 Eschenbach) |
| 1 sztuka - twardy futerał ochronny1 sztuka – ładowarkapowiększenie od 2x do 22x (Tv 40″ – 125x) , 5 trybów pracy, wyróżnianie wierszy dla płynniejszego czytania.możliwość zmniejszania jasności LCD przy wrażliwości na oślepienia.wyłącznie podświetlenia LED na świecącej powierzchni,port HDMI, kabel USB czas działania na baterii: około 3-4 godzinczas ładowania: około 2-3 godzinautomatyczny wyłącznik duży przycisk Reset  |